---- task[T:\\hci\_test\\TPAENBV-06-C.lua]begin ----

usb id [0xffff] ok

usb id [0xffff] ok

hci\_cmd\_le\_set\_event\_mask

<-------------------------------------------------------------------------------------

01 01 20 08 80 00 00 00 00 00 00 00

EventMask: 0x0000000000000080

HCI\_Command\_Complete\_Event

-------------------------------------------------------------------------------------->

Status: 0x00

CMD hci\_le\_read\_local\_p256\_pkey

<-------------------------------------------------------------------------------------

01 25 20 00

HCI\_Command\_Status\_Event

-------------------------------------------------------------------------------------->

Status: 0x00

HCI\_LE\_Read\_Local\_P256\_Key\_Complete\_Event

===========================================>

Status: 0x00

Local\_P256\_Key:

0x20b003d2f297be2c

5e2c83a7e9f9a5b9

eff49111acf4fddb

cc0301480e359de6

dc809c49652aeb6d

63329abf5a52155c

766345c28fed3024

741c8ed01589d28b

CMD hci\_le\_read\_local\_p256\_pkey

<-------------------------------------------------------------------------------------

01 25 20 00

HCI\_Command\_Status\_Event

-------------------------------------------------------------------------------------->

Status: 0x00

HCI\_LE\_Read\_Local\_P256\_Key\_Complete\_Event

===========================================>

Status: 0x00

Local\_P256\_Key:

0x20b003d2f297be2c

5e2c83a7e9f9a5b9

eff49111acf4fddb

cc0301480e359de6

dc809c49652aeb6d

63329abf5a52155c

766345c28fed3024

741c8ed01589d28b

end!