---- task[T:\\hci\_test\\TPCINBV-03-C.lua]begin ----

usb id [0xffff] ok

usb id [0xffff] ok

CMD hci\_read\_local\_supported\_commands

<-------------------------------------------------------------------------------------

01 02 10 00

HCI\_Command\_Complete\_Event

-------------------------------------------------------------------------------------->

Status: 0x00

Supported Commands:

0x2000800000c00000

0000000000006802

0000000000000000

60f7ffff7f000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000

0000000000000000