---- task[T:\\hci\_test\\TPDSUBV-03-C.lua]begin ----

usb id [0xffff] ok

usb id [0xffff] ok

hci\_cmd\_le\_set\_event\_mask

<-------------------------------------------------------------------------------------

01 01 20 08 01 00 00 00 00 00 00 00

EventMask: 0x0000000000000001

HCI\_Command\_Complete\_Event

-------------------------------------------------------------------------------------->

Status: 0x00

04 0e 04 01 01 20 00

HCI\_LE\_Set\_Advertising\_Parameters

<-------------------------------------------------------------------------------------

01 06 20 0f 20 00 20 00 00 00 00 1c fb 62 38 c1 a4 01 00

intervalMin: 0020

intervalMax: 0020

advType: 00

ownAddrType: 00

peerAddrType: 00

peerAddr: 0xa4c13862fb1c

adv\_channelMap: 01

advFilterPolicy: 00

HCI\_Command\_Complete\_Event

-------------------------------------------------------------------------------------->

Status: 0x00

HCI\_LE\_Set\_Advertise\_Enable

<-------------------------------------------------------------------------------------

01 0a 20 01 01

(Enable)

HCI\_Command\_Complete\_Event

-------------------------------------------------------------------------------------->

Status: 0x00

HCI\_LE\_Connection\_Complete\_Event

===========================================>

Status: 0x00

connection\_handle: 0040

role 0x01

Peer\_Address\_Type 01

peerAddr: 0x5ad68bdc169b

Conn\_Interval: 0x0018

Conn\_Latency: 0x0000

Supervision\_Timeout: 0x0048

Master\_Clock\_Accuracy: 01

CMD hci\_reset

<-------------------------------------------------------------------------------------

01 03 0c 00

HCI\_Command\_Complete\_Event

-------------------------------------------------------------------------------------->

Status: 0x00

end!