---- task[T:\\hci\_test\\TPDSUBV-04-C.lua]begin ----

usb id [0xffff] ok

usb id [0xffff] ok

hci\_cmd\_le\_set\_event\_mask

<-------------------------------------------------------------------------------------

01 01 20 08 02 00 00 00 00 00 00 00

EventMask: 0x0000000000000002

HCI\_Command\_Complete\_Event

-------------------------------------------------------------------------------------->

Status: 0x00

04 0e 04 01 01 20 00

HCI\_LE\_Set\_Scan\_Parameters

<-------------------------------------------------------------------------------------

01 0b 20 07 00 10 02 10 02 00 00

Passive Scanning, Policy: 0x00

Scan\_interval: 0220

Scan\_window: 0220

OwnAddrType: 00

Filter\_policy: 00

HCI\_Command\_Complete\_Event

-------------------------------------------------------------------------------------->

Status: 0x00

CMD HCI\_LE\_Set\_SCAN\_Enable

<-------------------------------------------------------------------------------------

01 0c 20 01 01

(Enable)

HCI\_Command\_Complete\_Event

-------------------------------------------------------------------------------------->

Status: 0x00

HCI\_LE\_Advertising\_Report\_Event

===========================================>

Event\_type:0x02, Addr\_type:0x00, Addr: 0x010203040502, data0:0x02, rssi:0xba

<===========================================

CMD hci\_reset

<-------------------------------------------------------------------------------------

01 03 0c 00

HCI\_Command\_Complete\_Event

-------------------------------------------------------------------------------------->

Status: 0x00

Still event come, ERR, data len:07

resTbl[01]: 0x04

resTbl[02]: 0x05 //not HCI\_LE\_Advertising\_Report\_Event event

resTbl[03]: 0x04

resTbl[04]: 0x00

resTbl[05]: 0x80

resTbl[06]: 0x00

resTbl[07]: 0x08

end!