#### SYSTEM: [script stop at line 15] ####

---- task[T:\\hci\_test\\TPGEVBV-01-C.lua]begin ----

usb id [0xffff] ok

usb id [0xffff] ok

CMD hci\_read\_loopback\_mode\_cmd

<-------------------------------------------------------------------------------------

01 01 18 00

HCI\_Command\_Complete\_Event

-------------------------------------------------------------------------------------->

Status: 0x01

0x04 OK, hci type event

0x0e OK, hci event code

0x04 OK, totol param len

0x01 OK, numHciCmds

0x01 OK, opcode OCF

0x18 OK, opcode\_OGF

0x01 ERR, status

Unkown HCI Cmd